**NVKA046【M202-3L双喷加湿器】程序开发说明V1.0**

54D程序功能要求:

1. 产品不带电池，工作时由适配器直供DC5V电

2.PWM频率为108K。占空比为45%



