**NVKA047【M206-300ML单喷加湿器】程序开发说明V1.0**

51D程序功能要求:

1. 产品不带电池，工作时由适配器直供DC5V电
2. PWM频率为108K。占空比为45%



